## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司沪渝蓉高铁南京枢纽（南通）四电项目电力专业物资采购包件一览表 项目编号：EEBWTP2025-085

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | NJB-DL-84（变压器、低压柜） | 变压器 | SCB18-315/10 10±2X2.5%/0.4kV |  | 台 | 2 | 2024年10月~2027年12月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；2.制造商须具有同类型低压开关柜的CCC强制认证证书；3.谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的同类产品型式试验报告（带有CMA标识）和近五年（自2020年1月1日以来）产品质量检测报告；4.谈判物资须具有近五年（自2020年1月1日以来，以合同签订日期为准）设计时速350千米/小时铁路或国家电网、南方电网同类产品供货业绩，开通运行一年（含）以上，提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；5.不接受代理商和联合体报价。 | 500元 | 带外壳，满足一级能效，IP2X含户内高压冷缩终端头（3X50） |
| 2 | 低压柜 | 高可靠模数化固定分隔式 |  | 面 | 4 |  |
| 3 | UPS柜 | 5kVA～220V,2h |  | 面 | 1 |  |
| 1 | NJB-DL-93（10kV高压电热熔头） | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X50 |  | 套 | 28 | 2024年10月~2027年12月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商；2.谈判物资须具有由通过CMA认证的第三方检测机构出具的同类产品近五年（自2020年1月1日以来）相同电压等级同类产品（不区分芯数和截面）的产品质量检测报告（带有CMA标识）；3.谈判物资同类产品须具有近五年（自2020年1月1日以来，以合同签订日期为准）铁路或国家电网、南方电网同类产品的供货业绩，在同一条铁路或电网项目的应用数量不少于40套，开通运行一年（含）以上，提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），并出具相应的购售合同影印件；4.不接受代理商和联合体报价。 | 500元 | 含现场制作安装 |
| 2 | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X70 |  | 套 | 24 |
| 3 | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X120 |  | 套 | 4 |
| 4 | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X150 |  | 套 | 2 |
| 5 | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X240 |  | 套 | 21 |
| 6 | 10kV高压电缆中间头 | 熔接式 3X300 |  | 套 | 26 |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

**谈判登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **采购项目名称** |  |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **项目编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写**。